

  В целях обеспечения исправного и работоспособного газового оборудования Постановлением Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года установлен минимальный перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).

Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.

Разборка и смазка кранов (при необходимости).

Проверка целостности и укомплектованности газового оборудования

Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.

Выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газового оборудования

[Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах](https://prometey37.ru/uslugi/proverka-dymokhodov-m-ventkanalov), состояния соединительных труб с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.